# Linux操作环境下的TM/BA系列打印机的驱动程序
TM-T82II型号手册

## 目录

1. 前言
2. 概述
3. 初始设定
4. 打印选项的设定值
5. 纸张尺寸信息
6. 蜂鸣器和钱箱使用时的打印机的设定
7. 限制

## 1. 前言

本手册记述了利用Linux操作环境下的TM/BA系列打印机的驱动程序， 在TM-T82II进行打印时，可以指定的打印条件。

有关Linux操作环境下的TM/BA系列打印机的驱动程序的信息， 请参阅打印机驱动程序手册。

## 2. 概述

TM-T82II使用TM通用型号的"TM/BA通用热敏打印机"。

・CUPS WebAdmin追加打印机的时候选择的型号名：
"EPSON TM BA Thermal (rastertotmt) (en,en,zh_CN)"

・对应的PPD文件：
tm-ba-thermal-rastertotmt.ppd

您可以指定TM-T82II的以下打印选项。

选项 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
PageSize | 纸张尺寸 | 纸张尺寸
TmxPrintSpeed | 打印速度 | 打印速度
TmxPaperReduction | 节约纸张 | 空白页保存
TmxPaperSource | 纸张来源 | 剪切或供入纸张
TmxPrinterType | 打印机类型 | 打印机类型
Resolution | 分辨率 | 输出分辨率
TmxFeedPitch | 进纸节距 | 进纸的单位长度
TmxMaxBandWidth | 最大图像带宽 | 印象指令的最大带宽
TmxBandLines | 图像带高度 | 印象指令的带高度
TmxSpeedControl | 速度控制 | 打印速度控制方法
TmxBuzzerControl | 蜂鸣器 | 是否发出鸣响
TmxSoundPattern | 发声模式 | 鸣响模式
TmxBuzzerRepeat | 蜂鸣器重复 | 鸣响重复计数
TmxDrawerControl | 钱箱 | 钱箱控制
TmxPulseOnTime | 踢脉冲持续时间 | 钱箱踢脉冲持续时间

可以在GUI或命令行中更改打印选项的设定值。有关各个打印选项设定值的 说明，请参见“4. 打印选项的设定值”。

示例）使用lp命令指定卷纸（80 x 297 mm）的纸张尺寸。
$ lp -o Pagesize=RP80x297

注）

! 您还可以使用CUPS所拥有的选项指定份数。
有关CUPS所拥有的选项的信息，请参阅CUPS文档。

http://localhost:631/help/

## 3. 初始设定

以下内容是出厂时默认设定。
记号(*)表示打印机驱动程序的初始值和不同的设定。
请注意在记号(*)附记了的设定。

CUPS Admin显示 | 默认设定
--- | ---
[基本设定]
卷纸80 x 297 mm
使用打印机设定
节约底部空白
文件 [进纸、切纸]
[打印机设定]
热敏收据
203 x 203 dpi (*)
406 dpi (*)
576 (*)
256
最大级别13
[蜂鸣器控制]
不使用
内置蜂鸣器
1
[钱箱控制]
不打开
20毫秒

## 4. 打印选项的设定值

可以在打印选项中使用以下设定。

### [基本设定]

纸张尺寸：指定纸张尺寸

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
RP82.5x297 | 卷纸82.5 x 297 mm | ＜选择不可＞
RP80x297 | 卷纸80 x 297 mm | 卷纸（80 x 297 mm）
RP60x297 | 卷纸60 x 297 mm | ＜选择不可＞
RP58x297 | 卷纸58 x 297 mm | 卷纸（58 x 297 mm）
RP82.5x2000 | 卷纸82.5 x 2000 mm | ＜选择不可＞
RP80x2000 | 卷纸80 x 2000 mm | 卷纸（80 x 2000 mm）
RP60x2000 | 卷纸60 x 2000 mm | ＜选择不可＞
RP58x2000 | 卷纸58 x 2000 mm | 卷纸（58 x 2000 mm）
A4 | A4 | A4
LT | LT | Letter

打印速度：指定打印速度

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
自动 | 使用打印机设定 | 使用打印机的默认值
1 | 第一（快） | 以最快的速度打印
2 | 第二 | 以第二快的速度打印
3 | 第三 | 以第三快的速度打印
4 | 第四（慢） | 以最慢的速度打印

节约纸张：指定是否保存空白页

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
Off | 无 | 不保存空白页
Top | 节约顶部空白 | 保存顶部空白
Bottom | 节约底部空白 | 保存底部空白
Both | 节约顶部和底部空白 | 保存顶部和底部空白

纸张来源：指定是剪切还是供入纸张

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
DocFeedCut | 文件[进纸、切纸] | 供入后部分剪切
DocFeedNoCut | 文件[进纸、不切纸] | 在不剪切的情况下供入至手动剪切位置
DocNoFeedCut | 文件[不进纸、切纸] | 在不供入的情况下部分剪切
DocNoFeedNoCut | 文件[不进纸、不切纸] | 不操作
PageFeedCut | 页面[进纸、切纸] | 供入后部分剪切每一页
PageFeedNoCut | 页面[进纸、不切纸] | 在不剪切的情况下供入每一页至手动剪切位置
PageNoFeedCut | 页面[不进纸、切纸] | 在不供入的情况下立即部分剪切每一页

### [打印机设定]

打印机类型：指定打印机类型

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
ThermalReceipt | Thermal receipt | 热敏收据打印机

分辨率：指定输出分辨率

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
180x180dpi | 180 x 180 dpi | ＜选择不可＞
203x203dpi | 203 x 203 dpi | 以203 x 203 dpi输出
162x162dpi | [90%/180dpi] | ＜选择不可＞
144x144dpi | [80%/180dpi] | ＜选择不可＞
126x126dpi | [70%/180dpi] | ＜选择不可＞
108x108dpi | [60%/180dpi] | ＜选择不可＞
90x90dpi | [50%/180dpi] | ＜选择不可＞
72x72dpi | [40%/180dpi] | ＜选择不可＞
68x68dpi | [38%(A4 to 80mm)/180dpi] | ＜选择不可＞
48x48dpi | [27%(A4 to 58mm)/180dpi] | ＜选择不可＞
0182x182dpi | [90%/203dpi] | 90% 减少 (203dpi)
0162x162dpi | [80%/203dpi] | 80% 减少 (203dpi)
0142x142dpi | [70%/203dpi] | 70% 减少 (203dpi)
0121x121dpi | [60%/203dpi] | 60% 减少 (203dpi)
0102x102dpi | [50%/203dpi] | 50% 减少 (203dpi)
081x81dpi | [40%/203dpi] | 40% 减少 (203dpi)
077x77dpi | [38%(A4 to 80mm)/203dpi] | 38% 减少(A4到80mm) (203dpi)
056x56dpi | [27%(A4 to 58mm)/203dpi] | 27% 减少(A4到58mm) (203dpi)

进纸节距：指定进纸单位长度

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
180.0 | 180 dpi | ＜选择不可＞
203.2 | 203 dpi | ＜选择不可＞
360.0 | 360 dpi | ＜选择不可＞
406.4 | 406 dpi | 以406dpi

最大图像带宽：指定最大图像带宽

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
360 | 360 | ＜选择不可＞
384 | 384 | ＜选择不可＞
416 | 416 | ＜选择不可＞
420 | 420 | 420 dots
436 | 436 | ＜选择不可＞
512 | 512 | ＜选择不可＞
576 | 576 | 576 dots
640 | 640 | ＜选择不可＞

图像带高度：指定图像带高度

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
256 | 256 | 以每256行

速度控制：指定打印速度控制方法

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
0,0,0,0 | None | ＜选择不可＞
-1,-1,-1,-1 | BA-T series | ＜选择不可＞
9,7,4,1 | Max. level 9 | ＜选择不可＞
10,7,4,1 | Max. level 10 | ＜选择不可＞
11,8,4,1 | Max. level 11 | ＜选择不可＞
13,9,5,1 | Max. level 13 | 以最高的速度，级别13

### [蜂鸣器控制]

注）

! 当使用蜂鸣器，设定打印机可根据使用的选项的组合需要。
有关详细信息，请参阅“6. 蜂鸣器和钱箱使用时的打印机的设定”。

蜂鸣器：指定是否发出鸣响

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
Off | 不使用 | 不鸣响
Before | 打印前发出声音 | 打印前鸣响
After | 打印后发出声音 | 打印后鸣响

注）

! 当选择 “打印后发出声音”，你应该确认TM-T82II(Customize Value Settings)
中的 “11: Buzzer Control” 的相关设置。
特别是 “5: Buzzer Frequency(Autocut)” 应该是 “2: No sound”，以避免混淆。

发声模式：指定鸣响模式

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
Internal | 内置蜂鸣器 | 内置蜂鸣器
A | 选项蜂鸣器（模式A） | 鸣响模式A（用于选项蜂鸣器）
B | 选项蜂鸣器（模式B） | 鸣响模式B（用于选项蜂鸣器）
C | 选项蜂鸣器（模式C） | 鸣响模式C（用于选项蜂鸣器）
D | 选项蜂鸣器（模式D） | 鸣响模式D（用于选项蜂鸣器）
E | 选项蜂鸣器（模式E） | 鸣响模式E（用于选项蜂鸣器）

蜂鸣器重复：指定鸣响的次数

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
1 | 1 | 鸣响一次
2 | 2 | 鸣响两次
3 | 3 | 鸣响三次
5 | 5 | 鸣响五次

### [钱箱控制]

注）

! 当使用钱箱，设定打印机可根据使用的选项的组合需要。
有关详细信息，请参阅“6. 蜂鸣器和钱箱使用时的打印机的设定”。

钱箱：指定钱箱的操作

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
None | 不打开 | 不打开钱箱
Drawer#1,Before | 打印前打开钱箱#1 | 打印前打开钱箱#1
Drawer#1,After | 打印后打开钱箱#1 | 打印后打开钱箱#1
Drawer#2,Before | 打印前打开钱箱#2 | 打印前打开钱箱#2
Drawer#2,After | 打印后打开钱箱#2 | 打印后打开钱箱#2

踢脉冲持续时间：指定钱箱踢脉冲持续时间

设定值 | CUPS Admin显示 | 说明
--- | --- | ---
20,10,100 | 20毫秒 | 开：20毫秒，关：200毫秒
40,20,100 | 40毫秒 | 开：40毫秒，关：200毫秒
60,30,120 | 60毫秒 | 开：60毫秒，关：240毫秒
80,40,160 | 80毫秒 | 开：80毫秒，关：320毫秒
100,50,200 | 100毫秒 | 开：100毫秒，关：400毫秒
120,60,240 | 120毫秒 | 开：120毫秒，关：480毫秒

## 5. 纸张尺寸信息

纸张尺寸名称 | 输入尺寸 | 装订空白 | 输出纸张尺寸
--- | --- | --- | ---
（CUPS Admin显示） | 宽度 | 长度 | 左 | 右 | 上 | 下 | 宽度 | 长度
| (mm) | (mm) | (mm)
卷纸80 x 297 mm 卷纸58 x 297 mm 卷纸80 x 2000 mm 卷纸58 x 2000 mm A4 LT | 72.0 50.8 72.0 50.8 202.0 207.9 | 297.0 297.0 2000.0 2000.0 289.0 271.4 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 72.0 50.8 72.0 50.8 202.0 207.9 | 297.0 297.0 2000.0 2000.0 289.0 271.4

该驱动程序可允许您使用CUPS选项指定纸张尺寸。

示例）以72 x 102 mm尺寸打印文件。
$ lp -o media=Custom.72x102mm 文件

可以在以下范围内指定纸张尺寸。

纸张宽度：25.4 - 72 mm
纸张长度：25.4 - 2,000 mm

## 6. 蜂鸣器和钱箱使用时的打印机的设定

当使用蜂鸣器和钱箱，设定打印机可根据使用的选项的组合需要。
参照下表，请设置写在同一列，其中的选项状态相匹配的值。

选项 | 状态
--- | ---
内置蜂鸣器 | 不使用 | 不使用 | 不使用 | 使用 | 使用 | 不使用
外部选项蜂鸣器 | 不使用 | 不使用 | 不使用 | 不使用 | 不使用 | 使用
钱箱#1 | 不使用 | 使用 | 不使用 | 不使用 | 使用 | 不使用
钱箱#2 | 不使用 | 不使用 | 使用 | 不使用 | 不使用 | 不使用
数值名称 | 值来设置 (* = 不关心)
BuzzerSelect | * | 0 或 2 | 0 | 2 | 2 | 1
Pulse1BeepTimes | * | 0 | * | * | 0 | *
Pulse2BeepTimes | * | * | 0 | 1 | 1 | *

注）

- BuzzerSelect | : | 0=无, 1=外部选项蜂鸣器, 2=内置蜂鸣器
- Pulse1BeepTimes | : | 0=使用钱箱#1, 1:不可用 (蜂鸣内置蜂鸣器，而不是打开钱箱#1)
- Pulse2BeepTimes | : | 0=使用钱箱#2, 1:使用内置蜂鸣器
- 内置蜂鸣器和钱箱#2不能同时使用。
- 外部蜂鸣器和钱箱不能同时使用。
- 推荐设定如下:
BuzzerSelect=2, Pulse1BeepTimes=0, Pulse2BeepTimes=1

有关设置打印机时，请使用端口设置工具tmpcsconfig在终端的命令行。
在设置打印机时，应正确连接，并且端口应设置正确。
你需要root权限来设定打印机。

# tmpcsconfig set 端口ID 数值名称 值来设置

示例）

- 对于连接到端口ESDPRT001打印机，设定BuzzerSelect=2。
# tmpcsconfig set esdprt001 buzzerselect 2
上述的缩写形式如下所示。
# tmpcsconfig s 1 bu 2

- 对于连接到端口ESDPRT001打印机，设定Pulse2BeepTimes=1。
# tmpcsconfig set esdprt001 pulse2beeptimes 1
上述的缩写形式如下所示。
# tmpcsconfig s 1 pulse2 1

## 7. 限制

* 您无法为每一页指定打印条件。

版权(C) Seiko Epson公司 2013-2015，版权所有。
Linux是Linus Torvalds在美国和其他国家的注册商标或商标。
CUPS和CUPS标识是Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标。
本文档中其他产品的名称都是各自公司的商标或注册商标。